**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОСТАВКУ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ БЛОКОВ С ВЫТЯЖНЫМИ КОМПЕНСАТОРАМИ (ШЛАНГАМИ) ДЛЯ ЦЕХА №25**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Запрос коммерческих предложений – это способ определения рыночных цен, проводимый с целью сбора информации о существующих (актуальных) ценах на товары, работы или услуги, по результатам которого не заключается договор.

1.2. Порядок осуществления электронного документооборота регулируется регламентом функционирования электронной площадки <https://business.roseltorg.ru>

1.3. Извещение и документация о проведении запроса коммерческих предложений размещается заказчиком на электронной торговой площадке либо на официальном сайте Заказчика не менее чем за пять днейдо даты окончания подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений.

1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении запроса коммерческих предложений до истечения срока окончания приема заявок на участие, и разместить соответствующие изменения на электронной торговой площадке либо на официальном сайте Заказчика.

1.5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса коммерческих предложений в любое время, при этом никакой ответственности не неся перед участниками, в том числе по возмещению каких-либо затрат, которые были связаны с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе коммерческих предложений.

**2. Способ закупки:** запрос коммерческих предложений.

**3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:**

АО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Б.Е. БУТОМЫ"

ИНН/КПП 9111022140/911101001

298310, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4.

ozt1@kerchbutoma.ru - эл. почта тендерного отдела.

тел. +7(861)203-51-76 (Дудина Ольга Николаевна - по вопросам документации)

**4. Предмет договора с указанием количества и объема поставки товара:** поставка взрывозащищённых вентиляторных блоков с вытяжными компенсаторами (шлангами) для цеха №25, согласно техническому заданию (Приложение №1 к документации о закупке).

Количество и объем поставки: согласно техническому заданию (Приложение №1 к документации о закупке).

**5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:**

5.1. Срок поставки оборудования: не более 30 рабочих дней с момента заключения Договора.

5.2. Адрес поставки товара: Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, 4.

5.3. В состав поставки включена доставка на условиях DDP г. Керчь, пуско-наладочные работы, с участием в комиссии представителей АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы», с предоставлением актов.

**6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:** 16 220 640,00 рублей с НДС.

**7. Требования об обеспечении заявки:** не требуется.

**8. Требования к гарантийному сроку поставляемого товара**: согласно техническому заданию (**Приложение №1** к документации о закупке).

**9. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):**

Цена Договора включает в себя расходы, связанные с выполнением Договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, невозвратной тары и упаковки, маркировки и иные расходы связанные с погрузочно-разгрузочными работами, доставкой, оформлением заводских сертификатов, расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

**10.** **Обеспечение исполнения договора** (**применяется для обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса):**

Поставщик обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора обеспечение возврата аванса по Договору в форме банковской гарантии, выданной банком.

В случае, если Поставщик зарекомендовал себя как благонадежный партнер (отсутствие претензионно-исковой работы, исполнение в полном объеме обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком), Поставщику предоставляется выбор заключения договора с или без банковской гарантии.

**Данный выбор, ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в Заявке (Приложение №2 к документации о закупке).**

**11. Дата и время начала и окончания подачи заявок участниками закупки:**

с 20.07.2023 17:00 час (мск). до 28.07.2023 10:00 час (мск). Заявки через функционал электронной площадки <https://business.roseltorg.ru>.

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления документации | с 20.07.2023 17:00 по 28.07.2023 10:00 |
| Место предоставления | <https://business.roseltorg.ru> |
| Порядок предоставления | в форме электронного документа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <https://business.roseltorg.ru> |
| Официальный сайт, на котором размещена документация | <https://business.roseltorg.ru> |
| Внесение платы за предоставление документации | Не установлено |

**12. Форма и порядок предоставления разъяснений положений документации:**

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. Запросы на разъяснения положений документации подаются с момента публикации документации на сайте <https://business.roseltorg.ru> с 17:00 часов (время московское) 20.07.2023 по 10:00 часов (время московское) 27.07.2023.

**13. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов: электронная площадка** <https://business.roseltorg.ru>**.** Рассмотрение заявок иподведение итогов до 25.08.2023 17:00.

**14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:**

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенным в документации запроса коммерческих предложений, инструкцией для работы в электронной торговой площадке <https://business.roseltorg.ru> и согласно представленной Заказчиком форме заявки на участие.

Для участия в запросе коммерческих предложений участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке <https://business.roseltorg.ru>, подает заявку на участие в запросе коммерческих предложений. Заявка на участие в запросе коммерческих подается на электронную торговую площадку <https://business.roseltorg.ru>, в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». Форма заявки на участие указана в Приложении №3 к документации о закупке.

Заявка участника должна соответствовать требованиям документации о закупке, иметь конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя.

**14.1. Участник закупки должен подготовить заявку, включающую в себя следующие документы:**

**1) Заявку на участие в запросе коммерческих предложений в электронной форме по форме, установленной Заказчиком (Приложение № 2), а также в соответствии с техническим заданием.**

**2) Анкету Участника закупки (Приложение № 3).**

**3) Заверенные Участником копии документов, содержащих сведения об участнике закупки:**

**- выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения (в том числе при распечатывании выписки). Допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ предоставленной Федеральной налоговой службой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (egrul.nalog.ru). Выписка формируется и предоставляется в формате PDF, содержащей усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию;**

**4) справку из налогового органа по установленной форме об отсутствии по налогам, выданную налоговой инспекцией, не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения;**

**5) документы, подтверждающие нахождение участника по адресу, указанному в учредительных документах, сведения о наличии складских и производственных помещений (договор аренды помещения, действующий на текущую дату, свидетельство о праве собственности на помещение);**

**6) форма 6-НДФЛ за последний отчетный период;**

**7) копию штатного расписания, отразив в обязательном порядке наличие должностных лиц, отвечающих за охрану труда и технику безопасности, пожарную безопасность, ведение бухгалтерского учета;**

**8) надлежащим образом заверенную копию лицензии, разрешения или иного документа, если их наличие является обязательным условием осуществления лицом соответствующего вида деятельности;**

**9) документ подтверждающий статус производителя либо официального торгового представителя производителя (при наличии);**

**10) Сертификаты качества завода изготовителя либо гарантийное письмо о предоставлении сертификатов качества завода изготовителя при поставке (надлежащим образом заверенные копии).**

**11) Письменное согласие на предоставление необходимых документов отделу снабжения при заключении договора в случае выбора победителем.**

Электронная часть заявки должна быть заполнена полностью с указанием требований электронной торговой площадке <https://business.roseltorg.ru>.

В случае не предоставления вышеперечисленных документов в составе заявки на участие, комиссия вправе отклонить заявку за несоответствие требованиям документации о закупке.

**15. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:** требования указаны в Техническом задании (Приложение №1).

**16. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:**

При подаче сведений Участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными Техническим заданием.

Если в отношении какого-либо показателя Заказчиком установлено требование о соответствии ГОСТ, участниками закупки в своих заявках должно быть указано о соответствии показателя ГОСТу.

При указании участником закупки сведений о товаре надлежит указывать точные и достоверные значения показателей, присущих товарам, в соответствии с требованиями, установленным в документации, в виде числовых значений.

Конкретные характеристики (показатели) товара предоставляются в отношении каждой позиции товара.

При несоблюдении указанных требований комиссия отказывает участнику закупки в допуске участия в запросе коммерческих предложений и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией запроса коммерческих предложений.

**17. Форма, сроки и порядок оплаты товара:**

Форма оплаты: безналичное перечисление.

- Аванс в размере, не превышающем 50%, производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания договора, предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора (применяется для обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса), получения от Поставщика счета со ссылкой на номер и дату договора.

- Окончательный расчет за вычетом авансового платежа производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки полного объема Товара согласно спецификации по количеству и качеству на складе Покупателя.

Оплата производится после предоставления товарно-транспортной накладной (оригинал), счета-фактуры (оригинал) или (УПД) (оригинал), товарной накладной (оригинал), счета выставленного Поставщиком, сертификатов качества завода-изготовителя (оригинал или надлежащим образом заверенные копии).

***Расчеты по договору осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Покупателем, при наличии у Поставщика с таким уполномоченным банком заключенного Договора о банковском сопровождении. На момент заключения настоящего договора уполномоченным банком Покупателя является   
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».***

**18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:**

Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг.

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки (предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- отсутствие у участника размещения заказа признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается:

а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением) участником закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком;

б) неисполнение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки.

Участник должен быть зарегистрирован не менее одного года в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией.

Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).

Участник является добросовестным налогоплательщиком (своевременно и полно исчисляет и уплачивает налоги).

Не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот.

Не совершает сделки/операции, с целью неуплаты или неполной оплаты и/или зачета/возврата суммы налога.

У участника в составе исполнительного органа нет дисквалифицированных лиц

Способен выполнить обязательства по договору в требуемые сроки и с должным качеством.

Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, указаны в п.14.1. настоящей документации.

**19. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих предложений:**

*В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров, работ, услуг, единый базис сравнения ценовых предложений: без учета НДС. Приведение ценовых предложений участников запроса котировок к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса, являющимися плательщиками НДС.*

**20. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложениях:**

20.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе коммерческих предложений во время и в месте, которые указаны в извещении и документации о проведении запроса коммерческих предложений.

20.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, Комиссия имеет право отклонить заявки, по следующим причинам:

- предоставления в составе анкеты, заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

- наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- дата регистрации организации в соответствии с законодательством РФ менее одного года;

- наличие у участника закупки признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается:

а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением) участником закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком;

б) неисполнение договора (контракта) заключенным с заказчиком, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки.

- не предоставление документов входящих в состав заявки;

- наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки;

- не отвечают требованиям документации запроса коммерческих предложений, в том числе требованиям к содержанию и составу заявки;

- содержится ценовое предложение о цене договора, превышающее размер начальной (максимальной) цены договора;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в анкете, установления факта проведения ликвидации участника или принятия арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения;

*Приложение №1 к документации о закупке*

**Техническое задание**

**на приобретение взрывозащищённых вентиляторных блоков с вытяжными компенсаторами (шлангами) для цеха №25**

**1.** **Требования к количественным характеристикам (объему) работ:**

1.1. Предметом настоящего технического задания является поставка переносного вентиляторного блока в количестве 8 комплектов (далее Оборудование) на АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы».

1.2. В состав поставки включена доставка на условиях DDP г. Керчь, пуско-наладочные работы, с участием в комиссии представителей АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы», с предоставлением актов.

1.3. Бесплатная техническая поддержка по телефону, факсу, электронной почте.

1.4. Адрес выполнения работ: г. Керчь, ул. Танкистов, 4, АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы».

1.5. Срок поставки оборудования: не более 30 рабочих дней с момента заключения Договора.

1.6. Работы, перечисленные в п.п. 1.1. – 1.5, выполнить для нужд предприятия в рамках исполнения государственного оборонного заказа по Контракту № ГК 2028187301931452209002843/902-20-ОКР/5905 от 14.08.2020 г. заключенного во исполнение Государственного контракта № 2028187301931452209002843 от 25.05.2020. (присвоен ИГК 2028187301931452209002843).

Для возможности осуществлять платежи по договору, Поставщику в целях исполнения государственных оборонных заказов, расчеты по настоящему Договору осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый счет Поставщиком в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком, при наличии у Поставщика с таким уполномоченным банком заключенного Договора о банковском сопровождении.

На момент заключения настоящего Договора уполномоченным банком Заказчика является банк **ПАО «ПСБ».**

**2. Требования к качеству и безопасности товара:**

**2.1. Общие требования:**

Качество поставляемого товара должно соответствовать отнесенным Законом в области стандартизации документам:

- национальные стандарты РФ;

- правила по стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;

- общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.

Поставляемый товар должен соответствовать всем требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании, а также Государственным стандартам. При заключении Договора поставки должны быть представлены и являться неотъемлемой частью Договора соответствующие документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

Ответственность за безопасность эксплуатации поставляемого товара в гарантийный период несет Поставщик.

Ответственность за сохранность Товара от всех видов имущественного ущерба, а также риски случайной гибели, утраты, порчи, хищения и иные имущественные риски, в том числе связанные с возникновением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), до его получения Покупателем несет Поставщик.

**2.2. Условия эксплуатации**

Климатические условия умеренного климата, категории размещения 1 по ГОСТ 15150; диапазон температур от - 10 до + 40оС; нормальное функционирование в условиях воздействия механических факторов, соответствующих группе условий эксплуатации М20 по ГОСТ 17516.1.

**2.3. Назначение товара и цели его использования**

Вентиляторный блок предназначен для удаления загрязненного воздуха, образующегося в ходе технологических процессов в труднодоступных местах или подачи атмосферного воздуха в труднодоступные места.

**2.4.** **Требования к конструкции и безопасности**

Безопасность конструкции и электробезопасность вентиляторного блока, наличие надписей и знаков безопасности, обеспечение удобства при запуске, управлении и обслуживании должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС-010/2011).

Конструкция вентилятора должна быть выполнена во взрывобезопасном исполнении в обеспечение безопасного удаления взрывоопасной газовой смеси от мест ее образования.

Рабочий тракт вентилятора должен быть коррозионностойким и обеспечивать возможность перемещения вышеуказанных взрывоопасных газовоздушных смесей с входящими агрессивными компонентами согласно Приложению 4 ПБ 03-590-03 (графы: средне – и слабоагрессивная среда для стали 10Х17Н13М3Т).

Должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011); Конструкция должна представлять собой радиальный вентилятор расположенный на раме из труб 60х30х2. Рама имеет полимерное покрытие. Рама расположена на виброопорах. Должны быть предусмотрены места для строповки.

Все элементы вентилятора: спиральный корпус, рабочее колесо должны быть выполнены из однородного материала – высоколегированной коррозионностойкой стали 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-2014. Прочие элементы проточной части и крепежные элементы в проточной части должны быть выполнены из алюминиевых сплавов или нержавеющей стали.

На входном патрубке со стороны рабочего колеса должно быть установлено кольцо из неискрящего материала (графитонаполненный капролон), соединённое с патрубком клёпкой. Зазор между рабочим колесом и патрубком должен составлять не менее 3мм. На внутренней стороне задней стенки корпуса вентилятора в месте прохода вала электродвигателя должно быть установлено бесконтактное лабиринтное уплотнение из неискрящего материала (графитонаполненный капролон). При этом в ступице должны быть выполнены отверстия для отсоса газовоздушной смеси от лабиринтного уплотнения.

Конструкция агрегата должна предусматривать подключение одновременно до четырех гибких шлангов ф125мм. Патрубки должны иметь унифицированные разъемы для присоединения шлангов. Присоединение шлангов должно быть выполнено с помощью быстросъёмных соединений.

Патрубки должны иметь штатные крышки, которые прикреплены к вентиляторному блоку во избежание утери.

Входной и выходной патрубок вентилятора должны иметь сетки из нержавеющей стали для предотвращения попадания предметов, могущих повредить вентилятор.

В габаритах каркаса должен быть установлен пульт управления, реверсивный, IP54, во взрывозащищенном исполнении.

Выходной патрубок вентилятора должен предусматривать возможность присоединения переходника для работы на нагнетание.

**2.5. Требования с сертификации на все поставляемое оборудование**

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС-010/2011), требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС-012-2011).

**3. Требования к пуско-наладочным работам Оборудования.**

Отгрузка оборудования производится Поставщиком по адресу: РФ, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4 в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966г.;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965г.

**4. Требования к техническим характеристикам товара и условиям договора:**

4.1. Товар должен соответствовать всем критериям и требованиям настоящего Технического задания.

4.2. Поставка Товара считается завершенной после приемки Товара Покупателем на собственном складе, при наличии соответствующей гарантийной и технической документации на поставляемый товар.

4.3. В случае поставки некачественного, некомплектного не в полном объеме Товара Поставщик обязуется заменить Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, доукомплектовать, до поставить Товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

4.4. Приёмка продукции на складе Покупателя производится в соответствии с Инструкциями о порядке приёмки продукции ПТН и ТНП по количеству и качеству, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965г и № П-7 от 25.04.1966г (в редакции от 14.11.1974г с изм. от 22.10.1997г), в части не противоречащей законодательству РФ. При поставке Товара с приемкой ВП, приемка продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2017.

**4.5. Технические характеристики оборудования**

1. Номинальное разрежение вентилятора в рабочей точке не менее 3200 Па;

2. Номинальная производительность вентилятора в рабочей точке не менее 4000 м3/ч;

3. Максимальная производительность вентилятора не менее 8000 м3/ч;

4. Аэродинамические характеристики должны быть подтверждены испытаниями на сертифицированном стенде в соответствии с ГОСТ 10921-2017. Должен быть представлен график аэродинамической характеристики вентилятора тип присоединения к сети А по ГОСТ 10616-2015, сертификат соответствия на стенд аэродинамических испытаний;

5. Исполнение вентилятора по ГОСТ 5976-2020 – исполнение 1, правый 270°;

6. Номинальная потребляемая электрическая мощность не более 7,5 кВт;

7. Напряжение 3/380/50 Гц;

8. Класс точности балансировки вентилятора по ГОСТ 31350-2007 - не ниже, чем для категории BV5;

9. Количество патрубков для подсоединения шлангов – 4;

10. Режим работы по ГОСТ IEC 60034-1-2014- S1 (продолжительный);

11. Масса не более 180 кг;

12. Зона размещения по ПУЭ – В-1б;

13. Маркировка взрывозащищенности - II Gb c IIBT4;

14. Габариты напольной рамы:

- 900х950х900.

**4.6. Требования к комплектности поставки**

Вентиляторный блок поставляется в сборе – 8 шт.

**4.7. Эксплуатационная документация**

1. Паспорт на оборудование на русском языке – 1 шт. на изделие;

2. Руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие;

3. Габаритный чертеж - 1 шт. на изделие;

4. Допускается выпустить совмещенный документ, объединяющий паспорт, руководство по эксплуатации и габаритный чертеж.

**4.8. Дополнительные требования**

1. Товар должен быть новым, ранее не использованным по назначению. Поставка восстановленных установок не допускается;

2. Товар должен изготавливаться серийно, не являясь опытным образцом

3. Приёмка ОТК завода – изготовителя

**Гибкие вентиляционные компенсаторы (далее ГВК) 64 шт., длиной 15 п.м., цвет красный:**

1.       Область применения.

Предназначены для удаления вредностей в разряженной среде с температурой воспламенения 450 гр. Цельсия. Предназначены для вентиляции помещений строящихся, модернизируемых судов.

2.       Характеристики ГВК:

2.1. Ударопрочный, стойкий к механическим нагрузкам;

2.2. Конструкционно устойчив под воздействиями внешней деформации;

2.3. Стоек к сжатию и растяжению;

2.4. Морозоустойчив;

2.5. Стоек к материалам с высокими абразивными свойствами;

2.6. Облегченной конструкции;

2.7. Стоек к воздействию ультрафиолета и озона;

2.8. Стоек к жировым и грязепылевым отложениям, возникающим в системах вентиляции, а также воздействию бактерий и гниению;

2.9. Газогерметичный и влагогерметичный;

2.10. Имеет читаемую маркировку на внешней поверхности с указанием артикулов производителя и даты изготовления;

2.11. Обеспечивает возможность радиуса действия и подключения вентиляционного оборудования на расстояние 15 п.м. без дополнительных соединений.

3.     ГВК соответствует требованиям настоящих параметров:

3.1. ГВК  представляет собой цилиндрическую конструкцию из 2х слоев цельнотянутых гнутых профилей, изготовленных экструзионным способом из специализированной промышленной газогерметичной  полимерной основы, и 1-го поверхностного слоя (кожуха) из полиэстерной ткани плотностью 650 г/м2 с покрытием износостойкого полиуретана, а также полиамидного профиля (каркаса), располагающейся по спирали поверх внутренней стенки ГВК.

3.2. Температура самовоспламенения 450 о С.

3.3. Остаточная деформация при снятии внешнего перпендикулярного давления относительно оси ГВК в 90 кг на 100 мм ГВК не превышает 5%.

3.4. Остаточная деформация при сжатии относительно горизонтальной оси ГВК не превышает 1 п. м. при суммарной длине магистрали ГВК 45 п. м. (с разряжением потока 4 400 Па и при производительности вентилятора 3 800 м3/час)  
 3.5. ГВК обеспечивает надёжное подключение быстросъемного соединения.  
 3.6. Внутренний диаметр ГВК 125 мм.  
 3.7. Внешний каркасный полиамидный профиль изготовлен на основе марки сырья Полиамид ПА 12-ЛП.  
 3.8. Аэродинамические характеристики воздушного потока при использовании ГВК обеспечиваются таким образом, что сопротивление ГВК на 1(один) п.м. не превышает 80 ПА при расходе воздуха 900 м3/час. Аэродинамические характеристики получены на сертифицированном аэродинамическом стенде типа «А» в соответствии с ГОСТ 10921-2017 на предприятии-изготовителе (допускается в присутствии Заказчика).

**Гибкие вентиляционные компенсаторы (далее ГВК) 64 шт., длиной 15 п.м., цвет чёрный:**

1.       Область применения.

Предназначены для удаления вредностей в разряженной среде с температурой воспламенения 450 гр. Цельсия. Предназначены для вентиляции помещений строящихся, модернизируемых судов.

2.       Характеристики ГВК:

2.1. Ударопрочный, стойкий к механическим нагрузкам;

2.2. Конструкционно устойчив под воздействиями внешней деформации;

2.3. Стоек к сжатию и растяжению;

2.4. Морозоустойчив;

2.5. Стоек к материалам с высокими абразивными свойствами;

2.6. Облегченной конструкции;

2.7. Стоек к воздействию ультрафиолета и озона;

2.8. Стоек к жировым и грязепылевым отложениям, возникающим в системах вентиляции, а также воздействию бактерий и гниению;

2.9. Газогерметичный и влагогерметичный;

2.10. Имеет читаемую маркировку на внешней поверхности с указанием артикулов производителя и даты изготовления;

2.11. Обеспечивает возможность радиуса действия и подключения вентиляционного оборудования на расстояние 15 п.м. без дополнительных соединений.

3.     ГВК соответствует требованиям настоящих параметров:

3.1. ГВК  представляет собой цилиндрическую конструкцию из 2х слоев цельнотянутых гнутых профилей, изготовленных экструзионным способом из специализированной промышленной газогерметичной  полимерной основы, и 1-го поверхностного слоя (кожуха) из полиэстерной ткани плотностью 650 г/м2 с покрытием износостойкого полиуретана, а также полиамидного профиля (каркаса), располагающейся по спирали поверх внутренней стенки ГВК.

3.2. Температура самовоспламенения 450 о С.

3.3. Остаточная деформация при снятии внешнего перпендикулярного давления относительно оси ГВК в 90 кг на 100 мм ГВК не превышает 5%.

3.4. Остаточная деформация при сжатии относительно горизонтальной оси ГВК не превышает 1 п. м. при суммарной длине магистрали ГВК 45 п. м. (с разряжением потока 4 400 Па и при производительности вентилятора 3 800 м3/час)  
 3.5. ГВК обеспечивает надёжное подключение быстросъемного соединения.  
 3.6. Внутренний диаметр ГВК 125 мм.  
 3.7. Внешний каркасный полиамидный профиль изготовлен на основе марки сырья Полиамид ПА 12-ЛП.  
 3.8. Аэродинамические характеристики воздушного потока при использовании ГВК обеспечиваются таким образом, что сопротивление ГВК на 1(один) п.м. не превышает 80 ПА при расходе воздуха 900 м3/час. Аэродинамические характеристики получены на сертифицированном аэродинамическом стенде типа «А» в соответствии с ГОСТ 10921-2017 на предприятии-изготовителе (допускается в присутствии Заказчика).

**Ниппельные соединения - 64 шт., винтовые хомуты - 256 шт.**

**Воздухоприемные воронки –64 шт.,** с присоединительным диаметром 125 мм, с магнитным держателем и ручкой с полимерным покрытием.

**Кабель – 8 шт.** длиной 25 м, с кабельной вилкой типа 035-63А-6h-380АС-3Р+РЕ+N-IP67.

**5. Требования к гарантийному сроку оборудования**

Товар должен быть новым, ранее не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2023 года. Гарантийный срок на поставленное оборудование 12 месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме (ТОРГ-12).

**6. Требования к объему предоставления гарантий качества оборудования**

Дефекты и неисправности в течение гарантийного срока должны устраняться силами и за счет Поставщика. Риск случайного повреждения оборудования до получения его Заказчиком на собственном складе, несет Поставщик.

**7. Требования об обязательности осуществления работ по вводу оборудования в эксплуатацию**

7.1. Работы по вводу оборудования в эксплуатацию осуществляются силами Поставщика после проведения подготовительных работ специалистами Покупателя, а именно установка оборудования на место, подключение его к электросети.

**8. Требования по осуществлению замера объемов воздуха.**

Проведение замеров воздуха, для их подтверждения, производится Поставщиком в присутствии представителей Покупателя на сертифицированном аэродинамическом стенде в соответствии с ГОСТ 10921-2017 на заводе-изготовителе. Должен быть представлен график аэродинамических характеристик оборудования на стенде типа «А» ГОСТ 10921-2017. Предусмотреть проведение замеров воздуха по средством видеоконференцсвязи (в режиме реального времени).

**9. Требования к Поставщику:**

9.1. Поставщик должен быть зарегистрирован в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в соответствии с требованиями законодательства РФ и обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

9.2. Не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства и на его имущество не должен быть наложен арест.

9.3. Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией;

9.4. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые);

9.5. Является добросовестным налогоплательщиком (своевременно и полно исчисляет и уплачивает налоги);

9.6. Не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот;

9.7. Не совершает сделки/операции, с целью неуплаты или неполной оплаты и/или зачета/возврата суммы налога;

9.8. В составе исполнительного органа нет дисквалифицированных лиц.

9.9. Способен выполнить обязательства по договору в требуемые сроки и с должным качеством.

9.10. Соответствует требованиям, указанным в документации о закупке.

**10. Иные требования**

В случае нарушения сроков поставки Товара, сроков замены некачественного или некомплектного товара, не предоставления документации, несвоевременного выполнения гарантийных обязательств Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного, некачественного, некомплектного, недопоставленного Товара, а также возмещает все убытки (расходы) Покупателя. За нарушение сроков поставки на срок более 45 (сорока пяти) календарных дней, а также нарушения иных условий договора к Поставщику могут быть предъявлены иные штрафные санкции.

**11. Условия рассмотрения споров.**

11.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

11.2. Стороны рассматривают претензии в срок, не превышающий 14 календарных дней с момента ее получения.

11.3. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке Стороны обращаются в Арбитражный суд Республики Крым.

**12. Условия конфиденциальности.**

12.1. Условия договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и другие лица без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему.

12.3. Сторона, допустившая утрату или разглашение конфиденциальной информации, несет ответственность за убытки, понесенные другой Стороной в связи с утратой или разглашением конфиденциальной информации и уплачивает другой стороне штраф в размере, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне понесенные убытки и оплатить штраф не позднее 10 рабочих дней с даты получения от потерпевшей Стороны письменного требования о возмещении таких убытков и оплаты штрафа.

**13. Условия оплаты:**

13.1. Для возможности осуществлять платежи по договору, Поставщику в целях исполнения государственного оборонного заказа, расчёты по настоящему договору осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Покупателем, при наличии у Поставщика с таким уполномоченным банком заключённого Договора о банковском сопровождении.

На момент заключения настоящего договора уполномоченным банком Покупателя является ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (далее – уполномоченный банк).

13.2. Условия оплаты товара:

- авансовый платёж производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания договора, соответствующей спецификации, получения от Поставщика счета со ссылкой на номер и дату договора. При этом размер аванса не может превышать 50%. При заключении договора с банковской гарантией, оплата аванса производится только после предоставления указанной гарантии.

- окончательный расчет, с учетом ранее уплаченных авансовых платежей, производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки Товара по качеству и количеству на складе Покупателя без замечаний.

Оплата производится после предоставления товарно-транспортной накладной, товарной накладной, счета-фактуры, счета выставленного Поставщиком, документов относящихся к товару: предусмотренных договора, а также закрытия замечаний согласно акту входного контроля.

13.3. Общая стоимость по договору считается оплаченной с момента списания денежных средств с отдельного счета Покупателя.

13.4. Общая стоимость по договору включает в себя расходы, связанные с выполнением Договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, невозвратной тары и упаковки, маркировки и иные расходы связанные с погрузочно-разгрузочными работами, доставкой, оформлением заводских сертификатов, расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

13.5. Особые условия: За просрочку окончательной платы, но при условии наличия денежных средств на отдельном счете Покупателя, открытом в целях исполнения Государственного контракта, указанного п. 1.1 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы окончательного платежа. Ответственность за просрочку Покупателем обязательств по окончательному расчету по настоящему Договору не применяется в случае, если Поставщиком своевременно не исполнены обязательства по поставке Товара и предоставлению документов на оплату

**Начальная максимальная стоимость оборудования – 16 220 640,00 руб., включая НДС – 20%.**

Цена оборудования в рублях РФ.

Поставщик может предложить иные условия оплаты

**14. Обеспечение договора** (применяется для обеспечения исполнения обязательств по договору)**:**

14.1.Поставщик обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора обеспечение исполнения обязательства по Договору в форме безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия), выданной банком..

14.2. Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения обязательства по Договору.

14.3. Размер обеспечения исполнения обязательства по Договору равен сумме всех выплачиваемых по Договору авансов.

14.4. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет срок исполнения обязательств по Договору~~,~~ плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

14.5. В случае, если Поставщик зарекомендовал себя как благонадежный партнер (отсутствие претензионно-исковой работы, исполнение в полном объеме обязательств по договорам, заключенным с Покупателем), Покупатель вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса.

Приложение №2 к документации о закупке

*На бланке организации [для юридических лиц]*

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА**

**НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации (для юридического лица);  Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| Место нахождения (для юридического лица);  место жительства (для физического лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика/  КПП (для юридического лица) |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКТМО |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел.: |  |
| Адрес электронной почты |  |

Изучив документацию о проведении запроса коммерческих предложений, опубликованное на электронно-торговой площадке <https://business.roseltorg.ru> за № *(процедуры)* и принимая установленные в них требования и условия запроса коммерческих предложений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование организации)*

предлагает осуществить поставку (выполнение работ или оказание услуг) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях и в соответствии с Техническим заданием,

*(наименование товаров, работ, услуг)*

а также со следующими основными условиями:

1. Перечень товаров (работ, услуг):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, марка стали, ГОСТ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. c НДС** | **Стоимость с НДС** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | |  |
| **НДС 20%:** | | | | |  |

1. **Окончательная цена договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включает в себя ………***Общая стоимость договора должна быть указана в рублях цифрами и прописью с учетом НДС и/или без учета НДС****.***

**Цена договора без учета НДС, руб.:** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**4. Место и условия поставки товара (*необходимо указать*):**

**5. Срок поставки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней с момента оплаты аванса либо заключения договора (необходимо выбрать).**

**6. Требования к качеству и безопасности товара *(необходимо указать):***

**7. Требования к техническим характеристикам товара и условиям договора *(необходимо указать):***

**8. Гарантийные обязательства *(указать конкретный гарантийный срок):***

**9. Условия оплаты *(необходимо указать)*:**

**10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА (*необходимо указать*):**

**11. Дата производства** (*необходимо* ***указать):***

**12. Обеспечение договора** (***необходимо указать): ~~читать п. 10 документации и точно указать какие условия и проект договора применяется.~~***

**13. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование участника) ПОДТВЕРЖДАЕТ получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов упомянутых в любой из частей заявки и в отношении которых получены согласия на обработку и передачу такой информации.**

**14. Мы согласны с тем, что процедура запроса коммерческих предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско­правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.**

**15. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа)**

***Настоящей заявкой подтверждаем, что (наименование Участника закупки) правомочно заключать договор, не находится в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), против (наименование Участника закупки) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.***

Сделка по данному договору для\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**является/не является**крупной *(нужное указать)*[[1]](#footnote-1).

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

*Инструкция по заполнению:*

* *Заявку следует оформить на официальном бланке Участника запроса коммерческих предложений. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.*
* *Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.*

*Приложение №3 к документации о закупке*

**(формат документа Документ Word (\* doc))**

**АНКЕТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запрашиваемые сведения | Представленные сведения | Примечание |
| Полное название компании (с указанием формы собственности) |  |  |
| Дата создания компании |  |  |
| Краткое описание деятельности компании |  |  |
| Информация о способе получения сведений о контрагенте |  |  |
| Адрес места нахождения единоличного исполнительного органа |  |  |
| Фактический адрес осуществления деятельности |  |  |
| Местонахождение складских и (или) производственных и (или) торговых площадей |  |  |
| Телефон офиса |  |  |
| **Skype**  *\*обязательно для заполнения* |  |  |
| Факс офиса |  |  |
| Адрес web-сайта |  |  |
| Ф.И.О. единоличного исполнительного органа контрагента |  |  |
| Телефон, e-mail руководителя |  |  |
| Ф.И.О. Главного бухгалтера |  |  |
| Телефон, e-mail гл. бухгалтера |  |  |
| ОГРН |  |  |
| ИНН |  |  |
| КПП |  |  |
| ОКПО |  |  |
| ОКТМО |  |  |
| Банковские реквизиты |  |  |
| Номера лицензий и разрешительных документов |  |  |
| Количество постоянного штата сотрудников |  |  |
| Наличие в штате сотрудников (включая членов органов управления), состоящих в отношениях близкого родства с сотрудниками Заказчика |  |  |
| Наличие в составе органов управления контрагента (в том числе, в составе акционеров/участников) лиц, занимающих должности у Заказчика |  |  |
| Наличие в необоротных активов |  |  |
| Наличие  дочерних/аффилированных  компаний |  |  |
| Ф.И.О. лица, ответственного за проект (заключение договорных отношений), его контактный телефон, e-mail |  |  |
| Компании, с которыми сотрудничает Поставщик |  |  |
| Имелись ли ранее у Поставщика договорные отношения с Заказчиком |  |  |
| Имеются ли у Поставщика неисполненные договорные обязательства перед Заказчиком |  |  |

*Подписано ЭЦП*

1. [↑](#footnote-ref-1)